**форма 19 ж.), ПП РФ № 24 от 21.01.2004 (изм. от 29.08.2020г.)**

**Сводная информация по загрузке трансформаторов по состоянию на 16.12.2020 г.**

**Замеры токовых нагрузок по ТП**

**РТП, ТП 221**

Ввод 1, 1 секция шин, токи тр-р /«А» 191 А/ /«В» 129 А/ /«С» 115 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №1 | 26 «А», 2 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 11 А | «В» 8 А | «С» 2,5 А |
|  | 26 «И», 3 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 40 А | «В» 29 А | «С» 19 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №5 | 26 «А», 3 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №7 | 26 «А», офис, ввод 1 | | |
|  | «А» 10 А | «В» 20 А | «С» 3 А |
|  | 26 «А», 1 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 24 А | «В» 7 А | «С» 20 А |
|  | 26 «А», 3 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 18 А | «В» 8 А | «С» 7 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №9 | 26 «И», офис | | |
|  | «А» 18 А | «В» 6,5 А | «С» 9,5 А |
|  | Стоянка, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 26 «И», 2 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 36 А | «В» 16 А | «С» 20 А |
|  | 26 «И», 1 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 30 А | «В» 23 А | «С» 25 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №11 | 26, офис, ввод 1 | | |
|  | «А» 2,5 А | «В» 10 А | «С» 4 А |
|  | 26, 1 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 1,6 А | «В» 1,4 А | «С» 4,5 А |
|  | ПНС | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |

Ввод 2, 2 секция шин, токи тр-р /«А» 86 А/ /«В» 103 А/ /«С» 111 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №2 | 26, 1 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 3 А | «В» 4 А | «С» 7,3 А |
|  | 26 «А», 1 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 5,3 А | «В» 3,2 А | «С» 5 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №6 | 26 «А», 3 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 3,7 А | «В» 3,6 А | «С» 6 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №8 | 26 «А», офис, ввод 2 | | |
|  | «А» 3,8 А | «В» 5 А | «С» 3 А |
|  | 26 «И», офис, ввод 1 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 26 «И», 2 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 3,1 А | «В» 11 А | «С» 21 А |
|  | 26 «И», 3 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 13 А | «В» 11 А | «С» 17 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №10 | Стоянка, ввод 1 | | |
|  | «А» 3,5 А | «В» 6 А | «С» 0,5 А |
|  | ПНС | | |
|  | «А» 5,5 А | «В» 13 А | «С» 13 А |
|  | 26 «И», 1 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 4,8 А | «В» 10,8 А | «С» 6 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №12 | 26, офисы, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 26 «А», 2 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 12 А | «В» 15 А | «С» 12 А |
|  | 26, 3 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 28 А | «В» 20 А | «С» 20 А |

**ТП 38**

Ввод 1, 1 секция шин, токи тр-р /«А» 62 А/ /«В» 84 А/ /«С» 51 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №3 | 26 «Б», офисы, ввод 1 | | |
|  | «А» 12 А | «В» 24 А | «С» 13 А |
|  | 26 «Б», 1 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 8 А | «В» 9 А | «С» 16 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №5 | 26 «Б», 2 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 35 А | «В» 23 А | «С» 10 А |
|  | 26 «Б», 3 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 4 А | «В» 10 А | «С» 9 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №7 | 26 «В», 3 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 1,5 А | «В» 15 А | «С» 1 А |
|  | 26 «В», 2 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 1 А | «В» 3 А | «С» 1,5 А |

Ввод 2, 2 секция шин, токи тр-р /«А» 24 А/ /«В» 75,5 А/ /«С» 30 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №4 | 26 «Б», 2 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 5 А | «В» 18 А | «С» 5 А |
|  | 26 «Б», 3 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 8,5 А | «В» 28 А | «С» 6 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №6 | 26 «Б», 1 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 3 А | «В» 20 А | «С» 6,1 А |
|  | 26 «Б», офисы, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №8 | 26 «В», 3 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 1 А | «В» 5,5 А | «С» 3 А |
|  | 26 «В», 2 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 6,5 А | «В» 4 А | «С» 9 А |

**ТП 33**

Ввод 1, 1 секция шин, токи тр-р /«А» 131 А/ /«В» 112 А/ /«С» 66 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №3 | 26, 1 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 38 А | «В» 21 А | «С» 13 А |
|  | 30, 3 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 9 А | «В» 21 А | «С» 5,5 А |
|  | 30, 2 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 13 А | «В» 14 А | «С» 8 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №5 | 28, 2 подъезд, офисы, ввод 1 | | |
|  | «А» 1 А | «В» 1 А | «С» 2,5 А |
|  | КРП | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 28, 3 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 27 А | «В» 7,5 А | «С» 7 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №7 | 30, 2 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 4,5 А | «В» 19 А | «С» 7 А |
|  | 30, 1 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 13 А | «В» 8 А | «С» 8 А |
|  | 28, 2 подъезд, ввод 1 | | |
|  | «А» 25 А | «В» 20 А | «С» 15 А |

Ввод 2, 2 секция шин, токи тр-р /«А» 78 А/ /«В» 46 А/ /«С» 69 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №4 | 30, 1 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 6 А | «В» 3 А | «С» 13 А |
|  | 28, офисы, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 30, 2 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 19 А | «В» 7,5 А | «С» 6 А |
|  | 28, 2 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 5 А | «В» 6 А | «С» 15 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №6 | 30, офисы, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | КРП, 2 ввод | | |
|  | «А» 23 А | «В» 22 А | «С» 23 А |
|  | 28, 1 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №8 | 28, 3 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 6 А | «В» 3,5 А | «С» 6,5 А |
|  | 30, 3 подъезд, ввод 2 | | |
|  | «А» 19 А | «В» 4 А | «С» 5,5 А |

**ТП 32**

Ввод 1, 1 секция шин, токи тр-р /«А» 110 А/ /«В» 100 А/ /«С» 69 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №3 | Стройка | | |
|  | «А» 35 А | «В» 45 А | «С» 4 А |
|  | 30 «А» | | |
|  | «А» 31 А | «В» 12 А | «С» 13 А |
|  | 34, ВРУ 2 | | |
|  | «А» 16 А | «В» 16 А | «С» 9 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №5 | 36 | | |
|  | «А» 13 А | «В» 12 А | «С» 25 А |
|  | 34, ВРУ 1 | | |
|  | «А» 4 А | «В» 3 А | «С» 3 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №7 | ПУНО | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 32, ВРУ 2 | | |
|  | «А» 8 А | «В» 10 А | «С» 10 А |
|  | 32, ВРУ 1 | | |
|  | «А» 3 А | «В» 2 А | «С» 5 А |

Ввод 2, 2 секция шин, токи тр-р /«А» 70 А/ /«В» 100 А/ /«С» 109 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №4 | 34, ВРУ 1 | | |
|  | «А» 6 А | «В» 9 А | «С» 6 А |
|  | 38 «А» | | |
|  | «А» 9,5 А | «В» 8 А | «С» 26 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №6 | 32, ВРУ 2 | | |
|  | «А» 12 А | «В» 23 А | «С» 21 А |
|  | 34, ВРУ 2 | | |
|  | «А» 27 А | «В» 17 А | «С» 13 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №8 | Парковка | | |
|  | «А» 0,1 А | «В» 0,1 А | «С» 0 А |
|  | 32, ВРУ 1 | | |
|  | «А» 7,5 А | «В» 7,5 А | «С» 33 А |
|  | 36 | | |
|  | «А» 8 А | «В» 36 А | «С» 9,5 А |

**ТП 34**

Ввод 1, 1 секция шин, токи тр-р /«А» 109 А/ /«В» 158 А/ /«С» 177 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №3 | Стройка | | |
|  | «А» 60 А | «В» 120 А | «С» 123 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №5 | 38 «Ж» | | |
|  | «А» 25 А | «В» 19 А | «С» 19 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №7 | 38 «И», офисы, ввод 1 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 38 «Д», ввод 1 | | |
|  | «А» 15 А | «В» 10 А | «С» 14 А |
|  | 38 «И», ввод 1 | | |
|  | «А» 12 А | «В» 9 А | «С» 21 А |

Ввод 2, 2 секция шин, токи тр-р /«А» 64 А/ /«В» 55 А/ /«С» 112 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №4 | 38 «И», офисы, ввод 2 | | |
|  | «А» 8 А | «В» 8 А | «С» 5,5 А |
|  | 38 «Д», ввод 2 | | |
|  | «А» 24 А | «В» 16 А | «С» 42 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №6 | Стройка | | |
|  | «А» 5 А | «В» 7 А | «С» 2 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №8 | 38 «И», ввод 2 | | |
|  | «А» 15 А | «В» 19 А | «С» 29 А |
|  | 38 «Ж», ввод 2 | | |
|  | «А» 12 А | «В» 5 А | «С» 33 А |

**ТП 35**

Ввод 1, 1 секция шин, токи тр-р /«А» 150 А/ /«В» 96 А/ / «С» 167 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №5 | 38 «К», офисы, ввод 2 | | |
|  | «А» 11 А | «В» 15 А | «С» 13 А |
|  | 38 «К», ввод 2 | | |
|  | «А» 33 А | «В» 8 А | «С» 64 А |
|  | 27, ввод 2 | | |
|  | «А» 15 А | «В» 9 А | «С» 18 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №7 | 33, магазин «Пятерочка» | | |
|  | «А» 46 А | «В» 34 А | «С» 35 А |
|  | 33, кафе | | |
|  | «А» 5 А | «В» 0,5 А | «С» 0,5 А |
|  | 33, ввод 1 | | |
|  | «А» 34 А | «В» 12 А | «С» 26 А |
|  | 31, ввод 2 | | |
|  | «А» 5,5 А | «В» 17 А | «С» 10 А |

Ввод 2, 2 секция шин, токи тр-р /«А» 62 А/ /«В» 60 А/ /«С» 110 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №4 | 38 «К», офисы | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 38 «К», ввод 1 | | |
|  | «А» 14 А | «В» 10 А | «С» 20 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №6 | 27, ввод 1 | | |
|  | «А» 14 А | «В» 15 А | «С» 17 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №8 | 33, магазин «Пятерочка» | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 33, кафе | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 33, ввод 2 | | |
|  | «А» 8 А | «В» 12 А | «С» 47 А |
|  | 31, ввод 1 | | |
|  | «А» 26 А | «В» 23 А | «С» 26 А |

**ТП 36**

Ввод 1, 1 секция шин, токи тр-р /«А» 118 А/ /«В» 128 А/ / «С» 89 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №3 | Охрана, вагончики стройплощадки | | |
|  | «А» 0 А | «В» 32 А | «С» 0 А |
|  | АВР дет.сад, ввод 1 | | |
|  | «А» 2 А | «В» 0,5 А | «С» 0,5 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №5 | 25, офисы | | |
|  | «А» 3,5 А | «В» 8 А | «С» 6,5 А |
|  | дет.сад, ВРУ 1, ввод 1 | | |
|  | «А» 45 А | «В» 25 А | «С» 11 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №7 | 25, ВРУ | | |
|  | «А» 35 А | «В» 49 А | «С» 58 А |
|  | 23, ВРУ | | |
|  | «А» 32 А | «В» 13 А | «С» 13 А |

Ввод 2, 2 секция шин, токи тр-р /«А» 19 А/ /«В» 43 А/ / «С» 37 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №4 | дет.сад, ВРУ 1, ввод 2 | | |
|  | «А» 3,5 А | «В» 1 А | «С» 2 А |
|  | временное эл.снабжение д.сада | | |
|  | «А» 0 А | «В» 6,5 А | «С» 0 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №6 | 25, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | д.сад, вентиляция | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 25, офисы | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №8 | АВР дет.сад, ввод 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 23 | | |
|  | «А» 15 А | «В» 35 А | «С» 35 А |

**ТП 37**

Ввод 1, 1 секция шин, токи тр-р /«А» 112 А/ /«В» 69 А/ / «С» 84 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №3 | 17, подъезд 3, ввод 1 | | |
|  | «А» 36 А | «В» 12 А | «С» 29 А |
|  | 17, подъезд 1 | | |
|  | «А» 5,5 А | «В» 13 А | «С» 19 А |
|  | 21, ВРУ | | |
|  | «А» 4 А | «В» 4 А | «С» 7 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №5 | 19, подъезд 2, офисы | | |
|  | «А» 1 А | «В» 2,5 А | «С» 10 А |
|  | 17, офисы | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |
|  | 19, подъезд 3, ввод 1 | | |
|  | «А» 24 А | «В» 18 А | «С» 6 А |
|  | 17, подъезд 2 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №7 | 19, подъезд 1 | | |
|  | «А» 22 А | «В» 15 А | «С» 8 А |
|  | 19, подъезд 2 | | |
|  | «А» 19 А | «В» 4 А | «С» 5 А |

Ввод 2, 2 секция шин, токи тр-р /«А» 101 А/ /«В» 78 А/ / «С» 67 А/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №4 | 17, подъезд 2, ввод 2 | | |
|  | «А» 37 А | «В» 12 А | «С» 20 А |
|  | 17, подъезд 1, ввод 2 | | |
|  | «А» 10 А | «В» 5,5 А | «С» 11 А |
|  | 19, подъезд 1 | | |
|  | «А» 4 А | «В» 7 А | «С» 4 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №6 | 17, офисы | | |
|  | «А» 11 А | «В» 14 А | «С» 1 А |
|  | 19, офисы | | |
|  | «А» 3 А | «В» 0 А | «С» 2 А |
|  | 19, подъезд 2 | | |
|  | «А» 17 А | «В» 20 А | «С» 12 А |
|  | 17, подъезд 3 | | |
|  | «А» 0 А | «В» 0 А | «С» 0 А |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Яч №8 | 21, ВРУ | | |
|  | «А» 10 А | «В» 12 А | «С» 10 А |
|  | 19, подъезд 3, ввод 2 | | |
|  | «А» 9 А | «В» 7 А | «С» 7 А |